|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marathon | 600 | 574RSS4278 | 3 | 60 | 800/1000 | 963 | 710/888 | 855 | 3000 |
|  | 277/480 | 574RSL4037 | 3 | 60 | 800/1000 | 1204 | 710/888 | 1069 | 2600 |
|  | 120/208 | 574RSL4037 | 3 | 60 | 785/981 | 2727 | 710/888 | 2466 | 2075 |
|  | 120/240 | 574RSL4037 | 3 | 60 | 800/1000 | 2408 | 710/888 | 2138 | 2075 |
| Marathon | 277/480 | 574RSL4038 | 3 | 60 | 810/1013 | 1219 | 730/913 | 1099 | 2500 |
|  | 120/208 | 574RSL4038 | 3 | 60 | 810/1013 | 2814 | 730/913 | 2536 | 2500 |
|  | 120/240 | 574RSL4038 | 3 | 60 | 810/1013 | 2439 | 730/913 | 2198 | 2500 |
| Stamford | 600 | HCI634G07 | 3 | 60 | 800/1000 | 963 | 710/888 | 855 | 2100 |
|  | 277/480 | HCI634G311 | 3 | 60 | 800/1000 | 1204 | 710/888 | 1069 | 2350 |
|  | 120/208 | HCI634G311 | 3 | 60 | 700/875 | 2432 | 650/813 | 2258 | 1775 |
|  | 120/240 | HCI634G311 | 3 | 60 | 700/875 | 2107 | 319/399 | 1957 | 1775 |